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 b) Verificarea bilanţului puterilor
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 b) Verificarea bilanţului puterilor
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 b) Verificarea bilanţului puterilor
Se consideră circuitul din figura de mai jos în care se cunosc: 
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 b) Verificarea bilanţului puterilor

Se consideră circuitul din figura de mai jos în care se cunosc: 
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b) Verificarea bilanţurilor puterilor active si reactive


c) De1
Se consideră circuitul din figura de mai jos în care se cunosc: 
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b) Verificarea bilanţurilor puterilor active si reactive


c) Dig1
În circuitul din figura de mai jos se cunosc: 
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b) Verificarea bilanţurilor puterilor active si reactive


c) De1

Se consideră circuitul din figura de mai jos în care se cunosc: 
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b) Verificarea bilanţurilor puterilor active si reactive
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