LAGĂRE DE ALUNECARE CILINDRICE
Rolele transportoare ale unui aparat automat de multiplicat sunt sprijinite pe lagăre radiale cilindrice cu frecare de alunecare. Să se verifice bucşa şi fusul dintr-un lagăr, cunoscându-se: încărcarea radială a rolei 
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turaţia rolei. Bucşele şi fusurile sunt confecţionate din materiale pentru care se cunosc 
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V1 este 0,503, v2 este 1,25 si a este 3,125
LAGĂRE CONICE

Un arbore este sprijinit pe lagăre cu suprafeţe conice, având cuzinetul format din două părţi (cuzinet parţial). Pentru descărcarea parţială s-a prevăzut un arc. Sistemul este încărcat cu sarcina axială 
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. Dimensiuni geometrice: 
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. Pentru arc se cunosc 
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. Se cer: a) să se calculeze şi să se verifice presiunea de contact, b) să se afle momentul de frecare din lagăr. 
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(Ş.l. Dr. Ing. Silvia Miu)

ARCURI ELICOIDALE
Cursa arcului elicoidal cilindric de tracţiune este de 
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. Se cunoaşte materialul sârmei: oţel de arc cu 
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(Ş.l. Dr. Ing. Silvia Miu)

SISTEME DE ARCURI
Se consideră un sistem de arcuri elicoidale cilindrice, având gruparea elementelor elastice componente ca în figură şi cu rigidităţile: 
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Unde P2 este 20, P3 este 30, I este 10, k este 1,6, ds este 1,186, Dm este 11,86, De este 13,046, Di este 10,674, n este 3,953

(T. Demian, „Elemente constructive de mecanică fină. Aplicaţii”,

 Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980, pag. 65 - 66)
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