1. Se da o sursa de informatie care emite siruri de simboluri dintr-un alfabet de n simboluri echiprobabile. Transmisia are loc pe un canal simetric cu probabilitate de receptie corecta a unui simbol Canalul fizic are o linie bifiliara avand urmatorii parametri distribuiti: R= , C=, G=.
Se cere:
· Entropia sursei, matricea de zgomot si capacitatea canalului;
· Valoarea pe care trebuie sa o aiba inductanta L[H/Km] pentru ca atenuarea αsa fie minima si valoarea acestei atenuari.
· Timpul de propagare si viteza de propagare in conditiile de la punctul b;
· Debitul informational daca viteza de emisie a simbolurilor sursei este 
· Banda necesara pentru ca raportul semnal/zgomot la receptie sa fie 
· Distanta maxima pe care o poate avea loc transmisia daca zgomotul la receptie este Z[dBm]= , linia de atenuare este α[dBm/km]= si sursa emite la nivelul P[dBm]=.
VALORI:	varianta N27
A=1, B=4, C=3, D=2					valori calcul: 
 n =4, =0.7 , q=0.1 , 						         
C[bit]=0.643 , R[unit. mas.] =20
C[F/unit. Mas.]= , α=10
= 1000, S/Z=15 ,  , Z=-40
